# **PRESSEINFORMATION**

# **VIKING Aufsitzmäher der Serien T5 und T6**

# **VIKING Rasentraktoren in neuem Design und verbesserter Funktionalität**

VIKING frischt seine Aufsitzmäher-Serien T5 und T6 auf: Die Rasentraktoren sehen zukünftig deutlich moderner aus und bieten ein Plus an Funktionalität. Die Modelle der Serie T6 werden zum Beispiel mit einem synchronisierten 2-Messer-Mähdeck ausgerüstet sowie einem neuen, stärkeren Getriebe; das verbessert die Leistung auch bei nicht optimalen Mäh-Verhältnissen.

Moderner, sportlicher und noch leistungsfähiger, so präsentiert VIKING seine neu überarbeiteten Rasentraktoren der Serien T5 und T6 für Rasenflächen bis ca. 10.000 Quadratmeter. Sie erhalten einen neuen, attraktiven Look gepaart mit optimierten Funktionen sowie ein verändertes Chassis mit vereinfachter Schnitthöhenverstellung. Dadurch lassen sich die Aufsitzmäher jetzt noch komfortabler bedienen. Ein neu konstruiertes 2-Messer-Mähdeck und ein stärkeres Getriebe mit verbesserter Antriebsleitung sorgen für ein noch besseres Mähergebnis.

**Erhöhte Drehzahl durch Synchronmähdeck**

Das Mähdeck der Traktoren der Serie T6 wird in Zukunft auf ein synchronisiertes 2-Messer-System umgestellt. Durch die synchronisierte Drehbewegung der um 90 Grad versetzten, überlappenden Messer wird die Graszufuhr zum Auswurfschacht optimiert. Diese Überlappung sorgt außerdem für ein exzellentes Schnittbild. Mähwerk und Motor wurden darüber hinaus noch einmal besser aufeinander abgestimmt, mit dem Resultat, dass der Motor durch einen optimierten Drehzahlbereich eine höhere Leistung erbringen kann. Dies wiederum wirkt sich positiv auf das Fangverhalten und die Mähleistung der Traktoren aus.

**Verbesserte Kraftübertragung dank neuem Getriebe**

Die T6-Modelle ein weiterentwickeltes und stärkeres Getriebe, das die Motor-Leistung optimal umsetzt und dem Mäher zusätzlich Durchzug verleiht – auch unter schwierigen Arbeitsbedingungen. Besonders an Steigungen und mit vollem Grasfangkorb profitiert der Mäher davon. Das neue Getriebe bewährt sich zudem im Wintereinsatz mit dem Schneeräum-Set als Zubehör.

**Leichte Wartung durch durchdachte Konstruktion**

Die Wartung des Geräts ist nach wie vor sehr einfach: Die Spannung des Mähwerkriemens kann beispielsweise durch eine Service-Öffnung in der Abdeckung kontrolliert werden, ohne dass das Mähdeck demontiert werden muss. Ist seine Demontage dennoch einmal erforderlich, geht dies sehr schnell. Die Mähdecks für die Serie T5 weisen 95 Zentimeter Schnittbreite auf, die Serie T6 steht in den Schnittbreiten 110 oder 125 Zentimeter zur Verfügung.

**Funktionellere Schnitthöhenregulierung**

Die Rasentraktoren der Serien T5 und T6 wurden außerdem mit einem neuen Chassis versehen: Eine überarbeitete, neue Schnitthöhenregelung ermöglicht eine kräftesparende Bedienung. Nach wie vor kann die Schnitthöhe bequem vom Fahrersitz aus eingestellt werden. Zudem hat das Batterie-Fach eine neue Position erhalten: Es ist direkt neben dem Sitz platziert, wo es leichter zugänglich und werkzeuglos zu öffnen ist. Darüber hinaus schützt diese Anordnung die Batterie besser vor Graspartikeln und Staub. Ein akustisches Batterie-Kontroll-Signal warnt vor Fehlbedienung. Außerdem wurde die Einhängung des Grasfangkorbs funktionsoptimiert, so kann dieser nun noch leichter eingehängt werden.

**Umfangreiches Zubehörprogramm**

VIKING bietet für seine Traktoren ein Reihe an praktischem Zubehör an: Mulch-Kits, Deflektoren, Kippanhänger, Gartenwalze, Abdeckhaube sowie ein Erhaltungsladegerät. Für den Winterbetrieb werden Schneeräumschild, Schneeketten und eine spezielle Winterbatterie angeboten, die auch bei kalten Temperaturen für einen sicheren Start sorgt.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Modell** | **MT 5097** | **MT 5097 C** | **MT 5097 Z** |
| Motor | B&S Serie 3130 OHV | B&S Serie 4155 OHV | B&S Serie 7160 OHV |
| Leistung | **6,6 kW**/9,0 PS | **9,3 kW**/12,6 PS | **11,5 kW**/15,7 PS |
| Arbeitsdrehzahl | 2.750 U/min | 2.750 U/min | 2.750 U/min |
| Schnittbreite  | 95 cm | 95 cm | 95 cm |
| Schnitthöhe  | 30–100 mm | 30–100 mm | 30–100 mm |
| Flächenleistung  | bis ca. 6.000 m² | bis ca. 6.000 m² | bis ca. 6.000 m² |
| Gewicht  | 228 kg | 231 kg | 236 kg |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Modell** | **MT 6112 C** | **MT 6112 ZL** | **MT 6127 ZL** |
| Motor | B&S Serie 4175 OHV | B&S Serie 7160 OHV | B&S Serie 8230OHV |
| Leistung | **9,4 kW**/12,8 PS | **11,5 kW**/15,6 PS | **14,2 kW**/19,3 PS |
| Arbeitsdrehzahl | 2.750 U/min | 2.750 U/min | 3.000 U/min |
| Schnittbreite  | 110 cm | 110 cm | 125 cm |
| Schnitthöhe  | 30–110 mm | 30–110 mm | 30–110 mm |
| Flächenleistung  | bis ca. 8.000 m² | bis ca. 8.000 m² | bis ca. 10.000 m² |
| Gewicht  | 241 kg | 263 kg | 268 kg |

**Bild „MT 5097 Z.jpg“:** Die 1-Pedal Bedienung der VIKING Rasentraktoren Serie T5 sorgen für hohen Komfort beim Fahren.

**Bild „MT 6112 C.jpg“:** Die VIKING Rasentraktoren der Serie T6 weisen eine sehr gute Schnitt- und Fangleistung auf und sorgen für ein exzellentes Schnittbild.

**Bild „MT 6127 ZL.jpg“:** Mit großer Schnittbreite und starken Motoren sind die VIKING Rasentraktoren der Serie T6 auch für größte Anforderungen geeignet.

**Bild „Rasentraktor Serie T5.jpg“:** Die Rasentraktoren der Serie T5 von VIKING kombinieren zuverlässige Qualität mit innovativer Technik in Bestform.

**Bild „Rasentraktor Serie T6.jpg“:** Die VIKING Rasentraktoren der Serie T6 punkten mit herausragendem Komfort, Design-Upgrade und neuen technischen Highlights wie dem Synchronmähwerk.

(Bilder: Abdruck honorarfrei)